[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK14]招标公告
	项目概况
[bookmark: OLE_LINK48][bookmark: OLE_LINK47]常州电信核心网络运营中心项目检测的潜在投标人应在常州市万都商业广场B座1404室（天宁区和平中路388号）获取招标文件，并于2026年 7 月 27 日14点00分（北京时间）提交投标文件。



一、项目基本情况
[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK89][bookmark: OLE_LINK90][bookmark: OLE_LINK2]1.项目编号：HJCG[2026]020号
[bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK1]2.项目名称：常州电信核心网络运营中心项目检测
3.项目预算：66万元
[bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK36][bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK54][bookmark: OLE_LINK65][bookmark: OLE_LINK74][bookmark: OLE_LINK88][bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK53]3.最高限价：苏价服[2001]113号《江苏省建设工程质量检测和建筑材料试验收费标准》及交质公[2016]8号《江苏省交通工程质量检测和工程材料试验收费标准》*40%。 
[bookmark: OLE_LINK313][bookmark: OLE_LINK314][bookmark: OLE_LINK292][bookmark: OLE_LINK293]4.招标范围：检测项目及内容以满足现行质量验收规范、现行质检验收规定、工程质量目标、符合质监站、安监站、文档中心等单位相关检测要求及发包人提出的检测项目要求的前提下，除幕墙四性、消防检测内容以外，包括但不限于以下规划红线范围内工程项目所有质量检测内容：
1、地基基础工程检测：设计试桩检测、工程桩检测、天然地基检测（轻型动力触探试验）满足现行检测规范、质监验收、图纸设计要求；（试桩检测需接建设单位通知后立即进行检测，工程桩检测依据现场实际进度进行检测）。
2、基坑监测。
3、沉降观测。
4、材料检测（常规及非常规）
①常规材料检测【建筑安装装饰市政材料检测：包括但不限于水泥物理力学性能；钢筋、后置埋件（焊接、连接、拉拔等）力学性能；砂、石常规；素土击实、压实度检测；混凝土（砂浆）外加剂、掺合料；混凝土、砂浆强度（包含配合比、抗渗、抗冻融等图纸设计要求及现行规范规定的检测项目）；土工材料；墙体材料；装饰材料检测；相关材料防火检测、烟道；防水材料；建筑涂料；管材、管件；电线、电缆（含弱电）检测；智能化综合布线检测；风机盘管、新风机组；混凝土掺加剂；门窗三性、型材、玻璃试验、栏杆抗冲击试验、化学锚栓拉拔、结构（耐候）胶等；钢结构（探伤、防腐涂装、防火涂装、高强螺栓、钢绞线、P 锚预应力锚、夹具等）检测；石材、陶瓷砖放射性、粘接强度；配电箱检测；市政材料检测（含 cctv 检测）；无机结合料检测（含配合比）；综合检测报告等所涉及的检测]】； 
②非常规检测【包括但不限于：室内环境检测（包括空气中氡、甲醛、氨、苯等）、绿建检测（包括照明系统检测（含灯具等）、空调系统检测、平均照度、照明功率密度、三相不平衡度等）、建筑节能检测（保温材料及系统等）、钢筋保护层厚度及间距检测等检测、支护检测（土钉/拉森钢板桩/锚杆拉拔试验及验收试验、面层厚度检测、现场试块强度试验检测等）、植筋检测等所涉及的检测】。
[bookmark: OLE_LINK294][bookmark: OLE_LINK295]5.质量等级要求：符合国家规范、规程和地方法规及“技术要求”等规定。
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK296][bookmark: OLE_LINK297]6.合同履行期限：满足施工整体进度要求。节点工期要求：试桩休止期结束后，5日内完成试桩检测，并出具相应检测报告。
7.本项目不接受联合体投标。
[bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK26]二、申请人的资格要求：             
1.1被各级政府信用管理部门公布的失信被执行人，在失信记录解除前，不得参加本项目的招标投标活动（以“信用中国”www.creditchina.gov.cn公布的信息为准，提供网页截图扫描件）。
1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的投标活动。
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK19]1.3投标人近三个月（2026年 5 月至 7 月）为被授权人缴纳社保的记录（如果有授权委托情况的，必须提供）。
[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK22]1.4投标人资格要求：
[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK13]（1）具有建设行政主管部门核发的《建设工程质量检测机构资质证书》，检测专项含：建筑材料及构配件，主体结构及装饰装修，钢结构，地基基础，建筑节能，市政工程材料、道路工程。同时具有省级及以上技术监督部门颁发的检验检测机构资质认定证书（或CMA计量认证合格证书）。同时具有工程勘察专业岩土工程（物探测试检测监测）乙级及以上资质或工程勘察专业类（岩土工程）乙级及以上资质或国家建设部核发的工程勘察综合类甲级资质；同时具有测绘乙级及以上资质（专业类别必须包含工程测量）；
（2）外地检测单位须办理备案登记手续，提供“常州市《外地进常检测单位信用管理登记表》 ”。
1.5项目负责人的要求：具备建设工程质量检测人员岗位合格证。需提供近三个月（2026年5 月至 7 月）的社保缴纳记录。
三、获取招标文件
1.时间：2026年 7 月 14 日至2026年 7 月 21 日，每天上午09：00至11：30，下午13：30至17：00（北京时间，法定节假日除外）
2.地点：常州市万都商业广场B座1404室（天宁区和平中路388号）
3.方式：现场报名
报名时需提供以下报名资料1份：
（1）报名申请表（原件，格式见附件）
[bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK46][bookmark: OLE_LINK78][bookmark: OLE_LINK84][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]（2）有效的企业营业执照（复印件加盖公章）
（3）投标人近三个月（2026年 5 月至 7月）为被授权人缴纳社保的记录（如果有授权委托情况的，必须提供，复印件加盖公章）   
[bookmark: OLE_LINK86][bookmark: OLE_LINK87]（4）企业资质证书（详见本公告“二、申请人的资格要求-1.4投标人资格要求”，复印件加盖公章）
（5）项目负责人的岗位合格证书及职称证（复印件加盖公章）
以上资料齐全、符合要求的由代理机构发放招标文件
4.售价：人民币伍佰元整。支付方式：（1）现金支付(不支持扫码付款)；（2）对公转账支付（转账时备注项目编号）。
收款单位：常州华嘉建设咨询有限公司
开户银行：交通银行清潭路支行
银行账号：324006290018010114626
    文件售后一概不退。投标人一经报名，不得更改单位名称。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.时间：2026年 7 月 27 日14点00分（北京时间）
[bookmark: OLE_LINK49][bookmark: OLE_LINK50]2.地点：常州市万都商业广场B座1404室（天宁区和平中路388号）
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.答疑
[bookmark: OLE_LINK52][bookmark: OLE_LINK51]投标单位对招标文件如有疑问，请将疑问于2026年 7 月22 日17：00前以书面形式提交至常州市万都商业广场B座1404室（天宁区和平中路388号）联系人处.（注：① 提交文件须加盖投标单位公章；② 文件时间以招标人或代理机构收到时间为准；否则招标人或代理机构有权拒收。）
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.招标人信息
[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK85][bookmark: OLE_LINK91]名称：常州呈顺建设开发有限公司
[bookmark: OLE_LINK83]地址：常州市天宁区中吴大道1009号
联系方式：徐先生 0519-83755158

2.代理机构信息
名  称：常州华嘉建设咨询有限公司
地址：常州市万都商业广场B座1404室（天宁区和平中路388号）
联系方式： 0519-89853670
报名联系人：杨洋











附件1
[bookmark: OLE_LINK42][bookmark: OLE_LINK43]报名申请表
	项目名称
	常州电信核心网络运营中心项目检测

	投标人全称
	

	法定代表人（签章）
	

	企业资质全称等级
	

	项目负责人（被授权委托人）
	被授权委托人姓名：

	
	联系电话：

	[bookmark: _Hlk228966905]
	第二代居民身份证号码：

	
	项目负责人姓名：

	
	第二代居民身份证号码：

	
	电子信箱（用于接收招标文件）：

	
	

	报名时间
	2026年  月  日  时  分

	单位确认
（加盖单位公章）
	

	备注
	


注：（1）符合报名条件且有意向参加投标的单位，应填写本报名申请表。注意每栏必须填写完整，单位确认栏中印章必须清晰、完整，与单位全称一致。
被授权委托人联系方式等相关信息务必填写准确，必须与被授权委托人信息相一致。




附件2：
投标保证金说明
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]1、投标人在递交投标文件的同时，应按招标文件中“投标须知前附表”规定的金额递交投标保证金。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合招标文件中“投标须知前附表”的规定。投标人应充分考虑投标保证金在途时间，确保投标保证金在投标截止时间前一法定工作日17时00分前到达投标保证金专用账户。如投标保证金在投标截止时间前一法定工作日17时00分前未到账，作未缴纳投标保证金处理。
2、投标保证金递交的要求如下：
（1）投标保证金账户：
户名：常州华嘉建设咨询有限公司
账号：324006290018010114626
开户银行：交通银行清潭路支行
（2）投标保证金金额：
每单位每标段人民币 12000元（壹万贰仟元整），必须在投标截止时间前一法定工作日17时00分前用转账方式自行将保证金从基本账户解进到保证金账户。
（3）投标单位缴纳投标保证金时需在用途栏注明“项目编号HJCG[2026]020号”。
3、投标保证金的退还：非排名前三名的投标人的保证金或投标保函，在中标结果公示无异议后五个工作日内退还；排名前三名的中标候选人的保证金或投标保函，应在招标人与中标人签订合同后五个工作日内退还；若招标人与中标人在中标通知书发出三十日内仍未订立书面合同的，排名第二、第三的中标候选人的保证金或投标保函可予以退还。投标保证金退还至缴纳账户。
注：有下列情形之一的，保证金不予退还：①在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人撤回投标文件的；②中标人无正当理由不与招标人签订合同的、或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的、或者不按照招标文件要求提交履约保证的；③投标人在招投标过程中涉嫌违法违规或被投诉，在调查处理期间，保证金暂不退还；④已经缴纳投标保证金的投标人无正当理由擅自放弃投标的；⑤法律法规或招标文件规定的其他情形。
4、其他按常住建〔2019〕231号通知要求执行。
5、联系电话：0519-89853670    袁会计
